材料力学相关知识
1、
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2、
（1）、
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3、平面应力变换方程
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a.主应力状态
（1）、面内正应力的极值
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（2）、[image: ]
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其中[image: ]     [image: ]
（3）、正应力的极值出现在两个相互垂直的平面上
（4）、主平面无切应力
b.最大面内切应力
（1）、面内切应力的极值
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（2）、θs1θs2与最大/最小切应力一一对应
且满足下式：
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（3）、θs1与θp1和θs1与θs2的关系：
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（4）、最大切应力面上对应的正应力：
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4、莫尔圆
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5、
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6、平面应变变换方程
（1）、变换方程
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（2）、平面应变主值
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（3）、最大/最小面内切应变
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7、平面应变莫尔圆
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（1）、最大面内切应变
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8、应变花
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常见情况：
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9、泊松比
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10、胡克定律
（1）、xy平面应力下（其他平面类推）
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（2）、三维情形
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（3）、特例
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（4）、[image: ]
11、应变能
（1）、单轴拉压的应变能及应变能密度
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（2）、纯剪的应变能及密度
[image: ]
（3）、一般条件下的应变能密度
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（4）、平面应力状态下
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（5）、应变能密度的分解
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12、弯矩图、剪力图和分布力之间的关系：
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13、
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14、简支梁剪力—弯矩图
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15、悬臂梁剪力—弯矩图
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16、纯弯曲的纵向正应变
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17、中性轴穿过形心
18、纯弯曲正应力公式：
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19、
（1）、
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（2）、惯性积与惯性矩的变换方程
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20、弯曲切应力公式
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21、宽翼缘梁腹板中的切应力
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材料力学错题本
1、
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2、
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3、
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4、（热效应）
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5、（失配应变）
[image: ]
[image: ]
6、
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这道题在求D处的扭转角时，用积分法计算时没有考虑D左边的扭矩，用叠加法时又考虑了D左处的扭矩。
原因：积分法是几何分段，算的是积分终了位置对积分起始位置的相对转角。各类载荷的影响全在扭矩表达式里了。叠加法是按载荷分开算。需要每个都遍历到。
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